/* Quartus II 32-bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 Service Pack 1 SJ Web Edition */
JedecChain;
	FileRevision(JESD32A);
	DefaultMfr(6E);

	P ActionCode(Cfg)
		Device PartName(EPM240T100) Path("Z:/Repos/RAM4GS/cpld/output_files/") File("RAM4GS.pof") MfrSpec(OpMask(3) SEC_Device(EPM240T100) Child_OpMask(2 3 3));

ChainEnd;

AlteraBegin;
	ChainType(JTAG);
AlteraEnd;
