<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;lul.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="LUL_UG-2864HSWEG01_1.3_WRAPAROUND">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LUL_UG-2864HSWEG01">
<pin name="/CS" direction="in"/>
<pin name="/RES" direction="in"/>
<pin name="C1N" direction="in"/>
<pin name="C1P" direction="in"/>
<pin name="C2N" direction="in"/>
<pin name="C2P" direction="in"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDIN"/>
<pin name="DC" direction="in"/>
<pin name="IREF" direction="in"/>
<pin name="VBAT" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VCOMH" direction="out"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="VSS" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LUL_DISP_OLED_UG-2864HSWEG01" prefix="U" uservalue="yes">
<description>UG-2864HSWEG01 OLED display
&lt;p&gt;Both 1.3" and 0.96" models share the same FPC tab footprint, only the screen dimensions vary.&lt;/p&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUL_UG-2864HSWEG01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LUL_UG-2864HSWEG01_1.3_WRAPAROUND">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/CS" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="/RES" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="C1N" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="C1P" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C2N" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C2P" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="DC" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IREF" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SDIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VBAT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCOMH" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="6 16 17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
