(module USB-A-F-PTH (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference USB2 (at -6.8801 -4.4999 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.077216)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value USBA-PTH (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.5 7.32) (end -6.4999 7.32) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.4999 7.32) (end -6.2 7.32) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.9 7.62) (end 5.9 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.2 7.32) (end 6.5 7.32) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.5 7.32) (end 6.5 -1.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.5 -1.38) (end 6.5 -3.88) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.5 -3.88) (end 6.5 -6.28) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.5 -6.28) (end -6.5 -6.28) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.5 -6.28) (end -6.5 -3.88) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.5 -3.88) (end -6.5 -1.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.5 -1.38) (end -6.5 7.32) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -6.7999 7.32) (end -6.7999 7.62) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.8 7.62) (end -7 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -6.2 7.62) (end -6.2 7.32) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 6.8 7.32) (end 6.5 7.32) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 6.200099 7.619999) (end 5.9 7.62) (angle 89.980911) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5 -0.38) (end -4 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4 5.62) (end -3 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3 5.62) (end -2 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5 -0.38) (end 4 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4 5.62) (end 3 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3 5.62) (end 2 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.5 -3.88) (end -8 -3.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8 -3.38) (end -8 -1.88) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -8 -1.88) (end -6.5 -1.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.5 -3.88) (end 8 -3.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8 -3.38) (end 8 -1.88) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8 -1.88) (end 6.5 -1.38) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.8 7.62) (end 7 7.62) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user "AMP 787616-1" (at -5.08 6.985) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.9652 0.9652) (thickness 0.1016)) (justify left bottom))
  )
  (pad VBUS thru_hole circle (at -3.5001 -5.3701) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad D- thru_hole circle (at -1 -5.3701) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad D+ thru_hole circle (at 1 -5.3701) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad GND thru_hole circle (at 3.5001 -5.3701) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -6.5701 -2.6601) (size 3.302 3.302) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 6.5701 -2.6601) (size 3.302 3.302) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
