(module POWER_JACK_COMBO (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference J1 (at -0.62 -2.92 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.061772)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value POWER_JACKCOMBO (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -5 -4.5) (end -5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5 -4.5) (end -3.5 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.8 -4.5) (end 9.8 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 4.5) (end -5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -4.5) (end -3.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -2.5) (end -3.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 2.5) (end -3.5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -2.5) (end 0 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -0.107 -0.106999) (end 0 -2.5) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -0.107 0.106999) (end 2.286 0) (angle 90) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 2.5) (end -3.5 2.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.5 -4.5) (end -2 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2 -4.5) (end 4.1 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.2 -4.5) (end 9.8 -4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.8 4.5) (end 8.1 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.1 4.5) (end 2 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2 4.5) (end -3.5 4.5) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.62 1.96) (end 8.62 -0.14) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.08 -7.04) (end -4.98 -7.04) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.98 1.96) (end -2.08 1.96) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.98 1.96) (end -4.98 -7.04) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.08 1.96) (end 3.22 1.96) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.62 1.96) (end 7.92 1.96) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.08 -7.04) (end 8.62 -7.04) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 8.62 -7.04) (end 8.62 -4.94) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.08 -7.04) (end -2.08 1.96) (layer F.Fab) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 -5.715) (end 6.35 -5.715) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 6.35 -5.715) (end 6.35 -5.08) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 6.35 -5.08) (end 8.89 -2.54) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 2.54 1.905) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 2.54 1.905) (end 2.54 5.715) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 2.54 5.715) (end 0 5.715) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 6.35 5.715) (end 2.54 5.715) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (fp_line (start 5.715 1.905) (end 2.54 1.905) (layer F.Cu) (width 1.27))
  (pad POWER thru_hole circle (at 8.62 -2.54 270) (size 4.0132 4.0132) (drill 2.9972) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad GND@1 thru_hole circle (at 2.62 -2.54 270) (size 4.0132 4.0132) (drill 2.9972) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad GND thru_hole circle (at 5.62 2.16) (size 4.0132 4.0132) (drill 2.9972) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad POWER@1 smd rect (at 0 -5.7) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad GND@3 smd rect (at 0 5.7) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad POWER@2 smd rect (at 6.1 -5.7) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad GND@4 smd rect (at 6.1 5.7) (size 2.8 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
