(module LED-0603 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference ACT (at 0.635 -2.365) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.57912 0.57912) (thickness 0.057912)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.46 -0.17) (end 0 -0.17) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.46 -0.17) (end 0 -0.17) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 -0.17) (end 0.2338 0.14) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.0254 -0.1546) (end -0.2184 0.14) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad C smd rect (at 0 -0.75) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad A smd rect (at 0 0.75) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
