(module FE1.1S_SSOP-28 (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference IC1 (at 6.65 0 -270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.77216 0.77216) (thickness 0.077216)) (justify bottom))
  )
  (fp_text value FE1.1S (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -4.93 -1.85) (end 4.95 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.95 -1.85) (end -4.95 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.95 1.85) (end 4.95 1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.95 1.85) (end 4.95 -1.85) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -4.2 1.1) (end -3.839447 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user FE1.1s (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 21 smd rect (at 0.32 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 8 smd rect (at 0.32 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 22 smd rect (at -0.3 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 7 smd rect (at -0.32 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 9 smd rect (at 0.96 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 20 smd rect (at 0.96 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 19 smd rect (at 1.6 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 10 smd rect (at 1.6 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 6 smd rect (at -0.96 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 5 smd rect (at -1.6 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 23 smd rect (at -0.96 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 24 smd rect (at -1.6 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 18 smd rect (at 2.24 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 25 smd rect (at -2.24 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 4 smd rect (at -2.24 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 11 smd rect (at 2.24 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 17 smd rect (at 2.88 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 12 smd rect (at 2.88 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 3 smd rect (at -2.88 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 26 smd rect (at -2.88 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 27 smd rect (at -3.52 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 smd rect (at -3.52 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 13 smd rect (at 3.52 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 16 smd rect (at 3.52 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 15 smd rect (at 4.16 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 14 smd rect (at 4.16 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 1 smd rect (at -4.16 2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 28 smd rect (at -4.16 -2.7) (size 0.35 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
)
