<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Solo</text>
<hole x="37.25" y="49.44" drill="0.5"/>
<text>v2.2</text>
<hole x="32.75" y="44.19" drill="0.5"/>
<wire x1="2.48241875" y1="41.99265" x2="2.48241875" y2="51.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="2.48241875" y1="51.99265" x2="3.48241875" y2="52.99265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.48241875" y1="52.99265" x2="14.78241875" y2="52.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="14.78241875" y1="52.99265" x2="15.28241875" y2="53.49265" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.28241875" y1="53.49265" x2="15.28241875" y2="54.49265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="15.28241875" y1="54.49265" x2="15.78241875" y2="54.99265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.78241875" y1="54.99265" x2="42.28241875" y2="54.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="42.28241875" y1="54.99265" x2="46.28241875" y2="50.99265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="46.28241875" y1="50.99265" x2="46.28241875" y2="42.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="46.28241875" y1="42.99265" x2="42.28241875" y2="38.99265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="42.28241875" y1="38.99265" x2="15.78241875" y2="38.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="15.78241875" y1="38.99265" x2="15.28241875" y2="39.49265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.28241875" y1="39.49265" x2="15.28241875" y2="40.49265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="15.28241875" y1="40.49265" x2="14.78241875" y2="40.99265" width="0.1" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14.78241875" y1="40.99265" x2="3.48241875" y2="40.99265" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="3.48241875" y1="40.99265" x2="2.48241875" y2="41.99265" width="0.1" layer="20" curve="-90"/>
<circle x="42.03241875" y="46.99265" radius="2.125" width="0.1" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="efm-fido">
<packages>
<package name="USB_TRACES">
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="REG_NCP114AMX330TCG">
</package>
<package name="BZA900A">
</package>
<package name="DOME-BL-12MM">
</package>
<package name="MLPD3X3">
</package>
<package name="CL-505S-X-SD-T">
<description>CL-505S-X-SD-T</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="efm-fido" package="USB_TRACES" value="USB_TRACES">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="efm-fido" package="C0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="efm-fido" package="C0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5V1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWDIO1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWCLK1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="efm-fido" package="R0402" value="175">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STX-&gt;1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="efm-fido" package="C0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ST2" library="efm-fido" package="QFN32" value="STM32L432KCU6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="efm-fido" package="REG_NCP114AMX330TCG" value="NCP114AMX330TCG">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" CMOS Low Dropout Regulator _LDO_, 300 mA 3.3V, Active Discharge "/>
<attribute name="MF" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MP" value="NCP114AMX330TCG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="UDFN-4 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="efm-fido" package="BZA900A" value="BZA900A-ESD-ZENERS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="efm-fido" package="DOME-BL-12MM" value="DOME_BUTTON12MM"/>
<element name="N1" library="efm-fido" package="MLPD3X3" value="AMS3956">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="efm-fido" package="C0402" value=".5p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="efm-fido" package="C0402" value=".5p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="efm-fido" package="CL-505S-X-SD-T" value="RGB_LED_1X1CL-505S-X-SD-T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PE">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="GND1" pad="TP"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="ST2" pad="16"/>
<contactref element="ST2" pad="32"/>
<contactref element="ST2" pad="EXP"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="Z1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="N1" pad="P5"/>
<contactref element="N1" pad="P$11"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="+5V1" pad="TP"/>
<contactref element="L3" pad="4"/>
<contactref element="L3" pad="3"/>
<contactref element="Z1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U1" pad="D+"/>
<contactref element="ST2" pad="22"/>
<contactref element="Z1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U1" pad="D-"/>
<contactref element="ST2" pad="21"/>
<contactref element="Z1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="3V1" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="17"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="5"/>
<contactref element="Z1" pad="P$5"/>
<contactref element="ST2" pad="31"/>
<contactref element="N1" pad="P2"/>
<contactref element="N1" pad="P1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="SWCLK1" pad="TP"/>
<contactref element="ST2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="STX-&gt;">
<contactref element="STX-&gt;1" pad="TP"/>
<contactref element="ST2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="ST2" pad="23"/>
<contactref element="SWDIO1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ST2" pad="8"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ST2" pad="9"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ST2" pad="7"/>
<contactref element="L1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ST2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="N1" pad="P7"/>
<contactref element="ST2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="N1" pad="P8"/>
<contactref element="ST2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="N1" pad="P9"/>
<contactref element="ST2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="AMS_CS2">
<contactref element="N1" pad="P6"/>
<contactref element="ST2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="N1" pad="P4"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="N1" pad="P3"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AMS_IRQ">
<contactref element="ST2" pad="3"/>
<contactref element="N1" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
