<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;USB-C.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="EFM-FIDO_B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_BZA900A">
</package>
<package name="EFM-FIDO_C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_CL-505S-X-SD-T">
<description>CL-505S-X-SD-T</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_DOME-BL-12MM">
</package>
<package name="EFM-FIDO_DOME-BL10280">
<description>Snaptron BL dome</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_DX07P024AJ5R1500">
</package>
<package name="EFM-FIDO_EAST1616RGBA3-RGB-LED">
</package>
<package name="EFM-FIDO_QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFM-FIDO_REG_NCP114AMX330TCG">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="EFM-FIDO_C-EU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_D-ZENERS">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C3" direction="pas"/>
<pin name="P$1"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_LED-RGB">
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="CBLUE" direction="pas"/>
<pin name="CGREEN" direction="pas"/>
<pin name="CRED" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_NCP114AMX330TCG">
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="EPAD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_R-EU">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_STM32L432KCU6">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
<pin name="PA15"/>
<pin name="PB0"/>
<pin name="PB1"/>
<pin name="PB3/SWO"/>
<pin name="PB4"/>
<pin name="PB5"/>
<pin name="PB6"/>
<pin name="PB7"/>
<pin name="PC14"/>
<pin name="PC15"/>
<pin name="PH3/BOOT0"/>
<pin name="SWCLK"/>
<pin name="SWDIO"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="VDD2"/>
<pin name="VDDA/VREF"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VSS2"/>
<pin name="VSS3"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_SWITCH-NO">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_TP">
<pin name="TP" direction="in"/>
</symbol>
<symbol name="EFM-FIDO_USB-C">
<pin name="CC"/>
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RX1+"/>
<pin name="RX1-"/>
<pin name="RX2+"/>
<pin name="RX2-"/>
<pin name="SBU1"/>
<pin name="SBU2"/>
<pin name="TX1+"/>
<pin name="TX1-"/>
<pin name="TX2+"/>
<pin name="TX2-"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="VCONN"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY1_+3V3">
<pin name="+3V3" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY1_+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="SUPPLY2_PE">
<pin name="PE" direction="sup"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="EFM-FIDO_BZA900A-ESD-ZENERS" prefix="Z">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_D-ZENERS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_BZA900A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="C3" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="P$1" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_CAPACITOR" prefix="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_C-EU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_C0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_DOME_BUTTON">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_SWITCH-NO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_DOME-BL10280">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="12MM" package="EFM-FIDO_DOME-BL-12MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_DX07P024AJ5R1500" prefix="USBC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_USB-C"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_DX07P024AJ5R1500">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CC" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="A1 A12 B1 B12 P_GND3 P_GND4"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1+" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="RX1-" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="RX2+" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="RX2-" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU1" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="SBU2" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1+" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1-" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2+" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2-" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="A4 A9 B4 B9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCONN" pad="B5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_EAST1616RGBA3-LED-RGB" prefix="L">
<description>EAST1616RGBA3</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_LED-RGB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_EAST1616RGBA3-RGB-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="CBLUE" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="CGREEN" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="CRED" pad="P$4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="123t"/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="CL-505S-X-SD-T" package="EFM-FIDO_CL-505S-X-SD-T">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="CBLUE" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="CGREEN" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="CRED" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_NCP114AMX330TCG" prefix="L">
<description>CMOS Low Dropout Regulator, 300 mA 3.3V, Active Discharge</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_NCP114AMX330TCG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_REG_NCP114AMX330TCG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="EPAD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" CMOS Low Dropout Regulator _LDO_, 300 mA 3.3V, Active Discharge "/>
<attribute name="MF" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MP" value="NCP114AMX330TCG"/>
<attribute name="PACKAGE" value="UDFN-4 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_RESISTOR" prefix="R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_R-EU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_R0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_STM32L432KCU6" prefix="ST">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_STM32L432KCU6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_QFN32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA15" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3/SWO" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PC14" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PC15" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PH3/BOOT0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA/VREF" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS2" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS3" pad="EXP"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EFM-FIDO_TEST_POINT" prefix="T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="EFM-FIDO_TP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFM-FIDO_B1,27">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="TP" pad="TP"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY1_+3V3" prefix="+3V3">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SUPPLY1_+3V3"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY1_+5V" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="SUPPLY1_+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SUPPLY2_PE" prefix="SUPPLY">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="PE" symbol="SUPPLY2_PE"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
