<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Somu</text>
<text>Import DXF at -1 scale, 30X, 20Y
Outlines at 0.001mm</text>
<wire x1="9.72268125" y1="10.20236875" x2="-0.57731875" y2="10.20236875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-0.57731875" y1="20.85236875" x2="9.72268125" y2="20.85236875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="9.72268125" y1="20.85236875" x2="9.72268125" y2="19.919859375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="9.72268125" y1="19.919859375" x2="12.42268125" y2="16.55236875" width="0.001" layer="20" curve="-77.44"/>
<wire x1="12.42268125" y1="14.50236875" x2="9.72268125" y2="11.13488125" width="0.001" layer="20" curve="-77.44"/>
<wire x1="9.72268125" y1="11.13488125" x2="9.72268125" y2="10.20236875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-0.57731875" y1="20.85236875" x2="-0.57731875" y2="10.20236875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="12.42268125" y1="16.55236875" x2="12.42268125" y2="14.50236875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="11.466640625" y1="13.45811875" x2="11.81513125" y2="15.440809375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="11.81513125" y1="15.440809375" x2="11.81513125" y2="15.61393125" width="0.001" layer="20" curve="19.94"/>
<wire x1="11.81513125" y1="15.61393125" x2="11.466640625" y2="17.596609375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="11.466640625" y1="17.596609375" x2="10.67268125" y2="17.52736875" width="0.001" layer="20" curve="170.03"/>
<wire x1="10.67268125" y1="17.52736875" x2="10.67268125" y2="13.52736875" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="10.67268125" y1="13.52736875" x2="11.466640625" y2="13.45811875" width="0.001" layer="20" curve="170.03"/>
<text>v0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="efm-fido">
<packages>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN32">
<description>&lt;b&gt;QFN 32&lt;/b&gt; 5 x 5 mm&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7042.pdf</description>
</package>
<package name="REG_NCP114AMX330TCG">
</package>
<package name="CL-505S-X-SD-T">
<description>CL-505S-X-SD-T</description>
</package>
<package name="USB_TRACES_NANO">
</package>
<package name="SOMU_CAPACITIVE_TOUCH_PAD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V1" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWDIO" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWCLK" library="efm-fido" package="B1,27" value="TEST_POINT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="efm-fido" package="R0402" value="175">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ST2" library="efm-fido" package="QFN32" value="STM32L432KCU6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="efm-fido" package="REG_NCP114AMX330TCG" value="NCP114AMX330TCG">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" CMOS Low Dropout Regulator _LDO_, 300 mA 3.3V, Active Discharge "/>
<attribute name="MF" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MP" value="NCP114AMX330TCG"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="UDFN-4 ON Semiconductor"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="efm-fido" package="C0402" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="efm-fido" package="CL-505S-X-SD-T" value="RGB_LED_1X1CL-505S-X-SD-T">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="efm-fido" package="USB_TRACES_NANO" value="USB_TRACES_NANO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="efm-fido" package="R0402" value="1k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="efm-fido" package="C0402" value="20u C0G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="efm-fido" package="R0402" value="1k 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="efm-fido" package="SOMU_CAPACITIVE_TOUCH_PAD" value="TOUCH_SENSOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PE">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="PE"/>
<contactref element="ST2" pad="EXP"/>
<contactref element="ST2" pad="3"/>
<contactref element="ST2" pad="15"/>
<contactref element="ST2" pad="16"/>
<contactref element="ST2" pad="32"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="4"/>
<contactref element="L3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="U1" pad="D+"/>
<contactref element="ST2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="U1" pad="D-"/>
<contactref element="ST2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="3V1" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="1"/>
<contactref element="ST2" pad="5"/>
<contactref element="ST2" pad="17"/>
<contactref element="ST2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="SWCLK" pad="TP"/>
<contactref element="ST2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="SWDIO" pad="TP"/>
<contactref element="ST2" pad="23"/>
<contactref element="ST2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="ST2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="ST2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="L1" pad="P$3"/>
<contactref element="ST2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="ST2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="S1" pad="SENSE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ST2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ST2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="SENSE2"/>
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ST2" pad="28"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
