<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70.85" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.85" y1="0" x2="70.85" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.85" y1="30.47" x2="0" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MALE!</text>
<text>EDID Injector</text>
<text>(CC) 2013, datenwolf</text>
<text>BOT</text>
<text>TOP</text>
<text>EDID Injector</text>
<text>(CC) 2013, datenwolf</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="HDF15H">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="edid_IC">
<packages>
<package name="R-PDSO-G8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="WW-Power">
<packages>
<package name="SOT23-5L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
package type OT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-subd" package="HDF15H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-subd" package="HDF15H" value=""/>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP44" value="XMEGA16A4A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0603" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="R11" library="rcl" package="R0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value=""/>
<element name="X4" library="SparkFun" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB"/>
<element name="IC4" library="edid_IC" package="R-PDSO-G8" value="PCA9306-Q1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="edid_IC" package="R-PDSO-G8" value="PCA9306-Q1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="WW-Power" package="SOT23-5L" value="ADP150AUxxx">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="(open)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="R0603" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="R0603" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="R0603" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04/90" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="RED">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID2_RES">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="X4" pad="GND"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="RED_RET">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GREEN_RET">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BLUE_RTN">
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID0_RES">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID1_SDA">
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="HSYNC">
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID3_SCL">
<contactref element="X1" pad="15"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID2_RES">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID0_RES">
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID1_SDA">
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID3_SCL">
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID3_SCL_C">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID1_SDA_C">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID3_SCL_C">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID1_SDA_C">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID2_C">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID0_C">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID0_C">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_D_N">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="X4" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="USB_D_P">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="X4" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID2_C">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X4" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID3_SCL_R">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SRC_ID1_SDA_R">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID3_SCL_R">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DPY_ID1_SDA_R">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
